[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# scada modbus tcp server connection

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`(config)# scada modbus tcp server connection <1-5>`

`(config)# no scada modbus tcp server connection`

MODBUS TCPサーバーに対するクライアントの最大同時接続数を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`<1-5>` | 最大同時接続数。初期値は1

### 使用例

■ MODBUS TCPサーバーへの最大同時接続数を5に変更する。

    awplus(config)# scada modbus tcp server connection 5 ↓

■ MODBUS TCPサーバーへの最大同時接続数を初期値の1に戻す。

    awplus(config)# no scada modbus tcp server connection ↓

### 注意・補足事項

■ 同時接続数を現行値よりも小さく設定した場合は、接続中のクライアントがすべていったん切断される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- scada modbus tcp server connection（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

scada modbus tcp server（グローバルコンフィグモード）
show scada modbus tcp server（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL