[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor prefix-list

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} prefix-list PLISTNAME {in|out}`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するプレフィックスリストを定義して、UPDATEメッセージの送受信時に特定の経路エントリー（プレフィックス）をUPDATEメッセージから除去するよう設定する。
no形式で実行した場合はプレフィックスリストの定義を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`PLISTNAME` | IPプレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out` | プレフィックスリストの適用方向。in（UPDATEメッセージの受信時）、out（UPDATEメッセージの送信時）から選択する

### 注意・補足事項

■ 同一BGPピアに対して、ディストリビュートリスト（neighbor distribute-listコマンド）とプレフィックスリスト（本コマンド）を併用（同時使用）することはできない。両者は機能的に同等なので、どちらか一方を選んで使うこと。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor prefix-list（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）
neighbor distribute-list（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL