[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# client-isolation-mode

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# client-isolation-mode {ap|vap}`

`(config-wireless-network)# no client-isolation-mode`

無線クライアント間の通信遮断を有効にする。
no形式で実行した場合は無線クライアント間の通信遮断を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`ap` | 同一無線インターフェースに接続している無線クライアント同士の通信を遮断する
`vap` | 同一VAPに接続している無線クライアント同士の通信を遮断する

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e バージョン6.0.3-0.2以降
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ1402、AT-TQm1402 バージョン6.0.2-0.1以降
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

■ 無線設定（station-isolation enable）とVAP設定（client-isolation-mode）の組み合わせによる通信可否の違いは以下を参照。

無線設定 | VAP設定 | VAP内通信 | AP内通信
無効 | 無効 | 可能 | 可能
無効 | vap | 不可 | 可能
無効 | ap | 不可 | 不可
vap | ※ | 不可 | 可能
ap | ※ | 不可 | 不可

※無線設定はVAP設定よりも優先されるため、無線設定が有効な場合、VAP設定は不要（どのような設定をしても動作は変わらない）。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- client-isolation-mode（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

station-isolation enable（APプロファイル・無線モード）
show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL