[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mka pre-shared-key

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`(config-if)# mka pre-shared-key [encrypted] ckn NAME cak PASSWORD`

`(config-if)# no mka pre-shared-key`

対象インターフェースで使用するMACsecの事前共有鍵（CAK = secure Connectivity Association Key）を設定する。
no形式で実行した場合は対象インターフェースからMACsecの事前共有鍵を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`encrypted` | PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`ckn NAME` | 鍵名称（CKN = secure Connectivity Association Key Name）。2～64桁（ただし偶数桁）の16進数で指定する
`cak PASSWORD` | 事前共有鍵（CAK = secure Connectivity Association Key）。32桁の16進数で指定する

### 使用例

■ ポート1.0.5にMACsecの事前共有鍵を設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# mka pre-shared-key ckn cc cak 12345678901234567890123456789012 ↓

■ ポート1.0.5からMACsecの事前共有鍵を削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no mka pre-shared-key ↓

### 注意・補足事項

■ 鍵名称（ckn）、事前共有鍵（cak）ともに、MACsec通信を行う両方のスイッチに同じ値を設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mka pre-shared-key（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mka policy（インターフェースモード）
show macsec（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL