[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show gvrp timer

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`> show gvrp timer IFRANGE`

gvrp timerコマンドで設定したGVRPタイマーの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名

### 使用例

    awplus> show gvrp timer port1.0.1 ↓
    Timer Timer Value (centiseconds)
    ------------------------------------------
    Join 20
    Leave 60
    Leave All 1000

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL