### BGP IPv6アドレスファミリーモード

aggregate-address (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
distance (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
exit-address-family (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
max-paths ebgp (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
max-paths ibgp (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor activate (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor allowas-in (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor attribute-unchanged (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability graceful-restart (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability orf prefix-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor default-originate (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor distribute-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor fall-over bfd (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor filter-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor maximum-prefix (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor next-hop-self (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor peer-group(add) (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor prefix-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor route-map (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor send-community (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor soft-reconfiguration inbound (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor unsuppress-map (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor weight (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
network (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
network synchronization (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
redistribute (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
synchronization (BGP IPv6アドレスファミリーモード)