[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vrf

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# vrf VRFNAME`

`(dhcp-config)# no vrf`

対象DHCPプールを指定したVRFインスタンスに割り当てる。
no形式で実行した場合はVRFインスタンスへの割り当てを解除する。
初期状態ではどのVRFインスタンスにも割り当てられていない。
VRFインスタンス未割り当て時はグローバルVRFインスタンス用となる。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

■ グローバルVRFインスタンスとVRF-BLUEインスタンスのそれぞれに対し、同じIPアドレス範囲を割り当てるDHCPプールglobal_poolとblue_poolを作成する。

    awplus(config)# ip dhcp pool global_pool ↓
    awplus(dhcp-config)# network 192.168.10.0/24 ↓
    awplus(dhcp-config)# range 192.168.10.240 192.168.10.249 ↓
    awplus(dhcp-config)# exit ↓

    awplus(config)# ip dhcp pool blue_pool ↓
    awplus(dhcp-config)# vrf VRF-BLUE ↓
    awplus(dhcp-config)# network 192.168.10.0/24 ↓
    awplus(dhcp-config)# range 192.168.10.240 192.168.10.249 ↓
    awplus(dhcp-config)# exit ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはnetworkコマンド、rangeコマンドよりも前に入力する必要がある。また、本コマンドの設定を変更・削除するときも、networkコマンド、rangeコマンドの設定をいったん削除してから行う必要がある。

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vrf（DHCPモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
network（DHCPモード）
range（DHCPモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL