[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp

モード: APプロファイルモード --> APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof)# snmp`

`(config-wireless-ap-prof)# no snmp`

対象APプロファイルにおいて、SNMPエージェントの共通設定を行うためのAPプロファイル・SNMPモードに移動する。no形式で実行した場合はSNMPエージェントの設定を削除する。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- snmp（APプロファイルモード）
             |
             +- community read-only（APプロファイル・SNMPモード）
             +- community trap（APプロファイル・SNMPモード）
             +- enable（APプロファイル・SNMPモード）
             +- enable trap（APプロファイル・SNMPモード）
             +- permit host（APプロファイル・SNMPモード）
             +- port（APプロファイル・SNMPモード）
             +- trap host（APプロファイル・SNMPモード）
             +- username password（APプロファイル・SNMPモード）
             +- version（APプロファイル・SNMPモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL