[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# circuit-failover

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# circuit-failover IFNAME <1-253>`

`(config-router)# no circuit-failover [IFNAME]`

対象バーチャルルーターの動作に不可欠なインターフェース（WANやバックボーン接続用のインターフェースなど）を監視対象インターフェースとして設定する。
no形式でインターフェースを指定した場合は、指定した監視対象インターフェースの設定を削除する。
no形式でインターフェースを指定しなかった場合は、対象バーチャルルーターに関連付けられたすべての監視対象インターフェースを削除する。
監視対象のインターフェースがダウンすると、対象バーチャルルーターの優先度が引き下げられる。監視対象インターフェースが再びアップしたときは、優先度も元の値に復帰する。

### パラメーター

`IFNAME` | 監視対象のインターフェース名。VLAN、スイッチポートを指定可能。通常はWANやバックボーンに接続するインターフェース（アップリンクインターフェース）を指定する。対象バーチャルルーターとしてのサービスを提供しているインターフェース（router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したVLANインターフェース）とは別のインターフェースを指定すること
`<1-253>` | バーチャルルーター優先度の減算値。IFNAMEで指定した監視対象インターフェースがダウンした場合、対象バーチャルルーターの優先度は、ここで指定した値だけ引き下げられる。監視対象インターフェースが再びアップしたときは、優先度も元の値に復帰する

### 使用例

■ 監視対象インターフェースのvlan200がダウンした場合に、vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）の優先度を2だけ引き下げるよう設定する。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓
    awplus(config-router)# priority 101 ↓
    awplus(config-router)# circuit-failover vlan200 2 ↓

■ 監視対象インターフェースの設定を削除する。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# no circuit-failover ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。
■ 1つのバーチャルルーターには最大32個まで監視対象インターフェースを設定できる。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- circuit-failover（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN