[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# session-key-refresh-interval

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# session-key-refresh-interval <0-86400>`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no session-key-refresh-interval`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、各無線クライアントに送信するユニキャストセッションキーの更新間隔（無線クライアントの再認証間隔）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0（更新しない）。

### パラメーター

`<0-86400>` | ユニキャストセッションキーの更新間隔（無線クライアントの再認証間隔）（秒）。0を指定した場合はキーを更新しない。初期値は0

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではバージョン6.0.2-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- session-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

session-key-refresh-action（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN