[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# nas

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# nas A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config-radproxy)# no nas A.B.C.D`

RADIUSプロキシーにRADIUSクライアント（NAS）を登録する。
no形式で実行した場合はRADIUSクライアントを削除する。
RADIUSプロキシーへは、登録したRADIUSクライアントからのみアクセスが許可される。また、アクセス時は本コマンドで設定した共有パスワードが必要。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス
`key PASSWORD` | 共有パスワード。最大31文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.3-2.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-1.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- nas（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN