[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf transmit-delay

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] transmit-delay <1-65535>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] transmit-delay`

対象OSPFインターフェースにおけるTransmit Delayタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-65535>` | リンク状態更新パケットの送信遅延時間（秒）。同パケットに含まれるLSAのエージフィールドはこの値だけ増分される。LANでは通常1に設定される。初期値は1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf transmit-delay（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN