[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# consecutive-probe-loss bad-when

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss bad-when <1-100>`

`(config-linkmon-profile)# no consecutive-probe-loss bad-when`

対象リンク性能プロファイルにおいて、連続プローブ失敗の不良判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は連続プローブ失敗の不良判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準として連続したプローブ失敗の情報を使わない）。
連続プローブ失敗回数が不良判定しきい値に達した場合、該当回線（ネクストホップ）は「bad」と判定される。
「bad」と判定されている状態から「good」に判定変更されるのは次のケース。

- 良好判定しきい値（consecutive-probe-loss good-when）が設定されている場合は、同コマンドで指定した回数連続してプローブに成功したとき
- 良好判定しきい値（consecutive-probe-loss good-when）が設定されていない場合は、1回プローブに成功したとき

### パラメーター

`<1-100>` | 連続プローブ失敗回数

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- consecutive-probe-loss bad-when（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

consecutive-probe-loss good-when（リンク性能プロファイルモード）
consecutive-probe-loss unreachable-when（リンク性能プロファイルモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN