[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless security

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`> show wireless security [<1-65535>] [brief]`

セキュリティー設定の内容を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号。本パラメーター指定時は指定したセキュリティー設定だけを表示する。省略時はすべてのセキュリティー設定を表示する
`brief` | セキュリティー設定の情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless security 10 ↓
    Security ID 10:
     Security Mode ................. wpa-personal
     Key ........................... passphrase for wnet10
     Versions ...................... wpa2
     Ciphers ....................... ccmp
     Bcast Key Refresh Interval .... 0
     Management Frame Protection ... Enable(capable)
     Beacon Protection ............. Disable
     Compatibility Mode ............ Disable
     Fast Roaming
      Fast Transition .............. Disable
      Over-the-DS .................. Disable
      Mobility Domain .............. a1b2
      RMK-R0 Key Lifetime    ....... 10000
      Reassociation Deadline ....... 1000
      Key Holder List ..............
      Radio Resource Management .... Disable
      Wireless Network Management .. Disable

    awplus> show wireless security 10 ↓
     Security ID 10:
      Security Mode ................. osen
      Pre-Authentication ............ Enable
      Versions ...................... wpa2
      Management Frame Protection ... Enable(capable)
      Radius Server Group Name
      Authentication ............... (Required)
      Ciphers ....................... ccmp
      Bcast Key Refresh Interval .... 0
      Dynamic-VLAN .................. Enable

> Note

> > セキュリティー方式によって表示内容は異なります。

    awplus> show wireless security brief ↓
    ID    Mode           Assigned cnt.
    ----- -------------- -------------
    10    wpa-personal    1
    20    wpa-personal    1

### 関連コマンド

security mode enhanced-open（無線LANコントローラーモード）
security mode enhanced-open-transition-mode（無線LANコントローラーモード）
security mode osen（無線LANコントローラーモード）
security mode wep（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-enterprise（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN