[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth session-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth session-timeout`

対象スイッチポートでRADIUS属性Session-Timeoutの処理を有効にする。
no形式で実行した場合は同属性の処理を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、Access-AcceptメッセージにSession-Timeout属性が含まれていた場合に、次の動作を行う。

- 同属性値が有効な値であれば、対象Supplicant用セッションタイマーのカウントダウンを同属性値から開始し、タイマーが0になった時点で該当Supplicantを未認証に戻す。
- 同属性値が0の場合、対象Supplicantのセッションタイマーは実質無期限となり、他の理由で未認証に戻らない限り認証済みの状態のままとなる。
- セッションタイマーのカウントダウン中に対象ポートの再認証タイマーが満了した場合、セッションタイマーは初期値（同属性値）にリセットされる。

無効時は、Access-AcceptメッセージにSession-Timeout属性が含まれていても、これを無視する。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFアプリケーションプロキシーのホワイトリストポート（application-proxy whitelist enableコマンド）とMACベース認証ポート（auth-mac enableコマンド）で有効。
■ ホワイトリストサーバーでスケジュール認証を使用する場合、ホワイトリストポート（application-proxy whitelist enableコマンド）に本コマンドを設定する必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth session-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show auth supplicant（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN