[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# distance

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# distance <1-255>`

`(config-router)# distance ospf {intra-area <1-255> & inter-area <1-255> & external <1-255>}`

`(config-router)# no distance <1-255>`

`(config-router)# no distance ospf`

OSPF経路の管理距離（経路選択時の優先度）を変更する。
「distance <1-255>」の形式で実行した場合は、すべてのOSPF経路に対して同一の管理距離を設定する。
「distance ospf ...」の形式で実行した場合は、経路種別（エリア内、エリア間、AS外部）ごとに異なる管理距離を設定できる。
「no distance <1-255>」の形式で実行した場合は、全OSPF経路に対する管理距離が初期値に戻る。
「no distance ospf」の形式で実行した場合は、経路種別ごとの管理距離設定が削除される。

### パラメーター

`<1-255>` | すべてのOSPF経路に対する管理距離（経路選択時の優先度）。値が小さいほど優先度が高い。全OSPF経路に対する管理距離の初期値は110
`intra-area <1-255>` | OSPFエリア内経路に対する管理距離。初期状態では経路種別ごとの管理距離は設定されていない
`inter-area <1-255>` | OSPFエリア間経路に対する管理距離。初期状態では経路種別ごとの管理距離は設定されていない
`external <1-255>` | OSPF外部経路に対する管理距離。初期状態では経路種別ごとの管理距離は設定されていない

### 使用例

■ 全OSPF経路の管理距離を100に変更する。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# distance 100 ↓

■ 全OSPF経路の管理距離を初期値110に戻す。このno形式では管理距離値の指定は意味を持たないが、省略はできないので、何らかの値を指定すること。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# no distance 100 ↓

■ OSPFエリア内経路、エリア間経路、外部経路の管理距離をそれぞれ100、110、130に設定する。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# distance ospf intra-area 100 inter-area 110 external 130 ↓

■ OSPFエリア内経路、エリア間経路、外部経路の管理距離を初期値110に戻す。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# no distance ospf ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ 管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- distance（OSPFモード）

### 関連コマンド

show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN