[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp damp-peer-oscillation

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp damp-peer-oscillation`

（IPv4/IPv6）BGPピア間での設定不一致などによって短時間に大量のTCPコネクション確立・切断が繰り返されることを防ぐメカニズム（DampPeerOscillations FSM behavior）を有効にする。
no形式で実行した場合は同メカニズムを無効にする。
初期設定は有効。
本コマンド有効時は、BGPセッションがIdle状態から他の状態に遷移する前に、一定の待機時間が入る。最初この待機時間は0秒だが、BGPセッションの確立に失敗するたびに1秒ずつ増加する（最大値は5秒）。BGPセッションが正常に確立されUpdateメッセージを受信すると、待機時間は0秒にリセットされる。
一方、本コマンド無効時は待機時間なしでIdle状態から他の状態に遷移する。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定はすべてのBGPピアに適用される。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp damp-peer-oscillation（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor password（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN