[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: PSU 1 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                        Yes        -          -       Ok

    Resource ID: 100  Name: AT-x530L-10GHXm
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Temp: CPU (Degrees C)                    53        -          115     Ok
    2   Fan: Fan 1 (Rpm)                       5060       2025        -       Ok
    3   Fan: Fan 2 (Rpm)                       4900       2025        -       Ok
    4   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.261      1.079      1.313     Ok
    5   Voltage: 0.98V (Volts)                0.996      0.879      1.078     Ok
    6   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.518      1.335      1.649     Ok
    7   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.507      1.354      1.600     Ok
    8   Temp: Remote1 (Degrees C)                32        -11         55     Ok
    9   Temp: System (Degrees C)                 38        -11         58     Ok
    10  Temp: Remote2 (Degrees C)                37        -11         58     Ok
    11  Fan: Fan 3 (Rpm)                       4647       2025        -       Ok
    12  Voltage: 0.8V (Volts)                 0.799      0.715      0.871     Ok
    13  Voltage: 1.8V (Volts)                 1.813      1.617      1.980     Ok
    14  Voltage: 5.0V (Volts)                 5.033      4.503      5.498     Ok
    15  Voltage: 12.0V (Volts)               11.920     10.767     13.166     Ok
    16  Temp: Remote1 (Degrees C)                41        -11         65     Ok
    17  Temp: System (Degrees C)                 38        -11         58     Ok
    18  Temp: Remote2 (Degrees C)                45        -11         69     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN