[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline priority {low|high|critical}`

`(config-if)# no power-inline priority`

対象PoEスイッチポートの給電優先度を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はlow。
給電優先度にはlow（低）、high（高）、critical（最高）の3段階がある。PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回った場合は、給電中のポートのうち、優先順位のもっとも低いポートへの給電を停止する（優先順位の高いポートから優先的に給電する）。同じ給電優先度を持つポート間では、ポート番号の小さいものが優先される。

### パラメーター

`low` | 優先度「低」。初期値
`high` | 優先度「高」
`critical` | 優先度「最高」

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
■ 優先度 critical（最高）を複数のポートに適用する場合は、「ポートの出力電力上限値 × 設定を適用するポート数」の合計が「PoE電源1台あたりの最大供給電力」を超えないように設定すること。適用可能なポート数を超えた場合はポート番号の小さい方から順に適用され、適用不可となったポートには自動的に優先度 high（高）が適用される。また、この場合次のようなログが出力される。

    POE [<pid>]:Too many critical ports are powered, setting port <port> to priority HIGH

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN