[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list extended(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> 名前付き拡張IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list extended LISTNAME`

名前付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための名前付き標準IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前付き標準IPアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
名前付き拡張IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを2つ指定できるアクセスリスト。始点IPアドレスと終点IPアドレスに基づくアクセス制御やトラフィック分類が本来の用途だが、現状ではPIM-SMのランデブーポイント（RP）におけるRegisterメッセージのフィルタリング（ip pim accept-register listコマンド）と、MSDPにおけるSA（Source-Active）メッセージのフィルタリング（ip msdp peer rp-filterコマンド、ip msdp peer sg-filterコマンド）でしか使用しない。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、名前付き拡張IPアクセスリストモードのaccess-list extended(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ 名前付き拡張IPアクセスリスト「only105」を作成する。

    awplus(config)# access-list extended only105 ↓
    awplus(config-ip-ext-acl)#

### 注意・補足事項

■ 現状、拡張IPアクセスリストは、PIM-SMのランデブーポイント（RP）におけるRegisterメッセージのフィルタリング（ip pim accept-register listコマンド）と、MSDPにおけるSA（Source-Active）メッセージのフィルタリング（ip msdp peer rp-filterコマンド、ip msdp peer sg-filterコマンド）でしか使用しない。そのため、TCP/UDPのポート番号やICMPメッセージタイプなどの条件は、指定はできるが実際には使用されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list extended(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- access-list extended(seq entry)（名前付き拡張IPアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list(extended)（グローバルコンフィグモード）
ip pim accept-register list（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer rp-filter（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer sg-filter（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN