[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp proxy-service

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# [no] ip igmp proxy-service`

対象インターフェースをIGMPプロキシーの上流インターフェース（マルチキャストルーターが存在する側）に指定する。
no形式で実行した場合は、IGMPプロキシーの上流インターフェースとしての設定を削除する。
IGMPプロキシーの上流インターフェースは、同インターフェースに接続されているマルチキャストルーター（IGMP Querier）に対して、IGMPホストとして動作する。
なお、IGMPプロキシー機能を使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、本コマンドで上流インターフェースを有効にするだけでなく、ip igmp mroute-proxyコマンドで下流インターフェースを有効にし、同時に、本コマンドで設定した上流インターフェースと関連付ける必要もある。さらに、IGMPプロキシーの各インターフェース（上流・下流とも）では、ip igmpコマンドでIGMPを明示的に有効化する必要もある。

### 使用例

■ vlan20を上流インターフェース、vlan10を下流インターフェースとするIGMPプロキシーの設定例。

    awplus(config)# ip multicast-routing ↓
    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp proxy-service ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓
    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp mroute-proxy vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓

### 注意・補足事項

■ IGMPプロキシー機能を使用するインターフェースでは、マルチキャスト経路制御プロトコルを有効化しないこと。
■ IGMPプロキシー機能では、1つの上流インターフェースに対し、複数の下流インターフェースを関連付けることができる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp proxy-service（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
ip igmp version（インターフェースモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN