[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan private-vlan ufo

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan private-vlan ufo {all|<2-4094>}`

UFO VLANの情報を表示する。

### パラメーター

`all` | すべてのVLANを表示する
`<2-4094>` | VLAN ID。指定したVLANだけを表示する

### 使用例

■ プライベートVLAN UFOの情報を表示する。

    awplus# show vlan private-vlan ufo all ↓
    VLAN  INTERFACES CONFIGURED         TYPE             PROTOCOL MISC
    -------------------------------------------------------------------------------
    100   port1.0.1  primary-upstream   upstream         UFO      -
    100   port1.0.2  secondary-upstream downstream       UFO      -
    100   port1.0.3  -                  downstream       Static   -
    200   port1.0.4  epsr               downstream       EPSR     -
    200   sa1        epsr               upstream         EPSR     0030.846e.bac7
    200   port1.0.5  -                  downstream       Static   -
    300   port1.0.6  -                  downstream-fault Static   -
    300   port1.0.7  -                  downstream-fault Static   -
    300   port1.0.8  -                  downstream-fault Static   -
    400   Port1.0.9  stp                upstream         STP      0030.846e.9bf4
    400   Port1.0.10 stp                downstream       STP      -
    400   Port1.0.11                    downstream       Static   -

VLAN | UFO VLANのVLAN ID
INTERFACES | UFO VLANに所属するアップストリームポート、および、ダウンストリームポートの一覧
CONFIGURED | UFO VLANにおけるインターフェースの設定（primary-upstream、secondary-upstream、epsr、stpのいずれか）
TYPE | UFO VLANにおけるインターフェースの種類（upstream、downstream、downstream-faultのいずれか。downstream-faultはUFO VLANが転送不能状態（アップストリームが存在しない）の場合に表示される）
PROTOCOL | プロトコルの種類（UFO、Static、EPSR、STPのいずれか）
MISC | PROTOCOLがSTPかEPSRの場合の、STPルートブリッジまたはEPSRマスターノードのMACアドレス

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
switchport mode private-vlan ufo（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN