[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree portfast bpdu-filter

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree portfast bpdu-filter {enable|disable|default}`

`(config-if)# no spanning-tree portfast bpdu-filter`

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートでBPDUフィルター機能を有効または無効にする。
defaultを指定した場合、および、no形式で実行した場合は、スイッチポート固有のBPDUフィルター設定を初期値、すなわち、「default」に戻す。
BPDUフィルター機能が有効なエッジポートではBPDUを送受信しない。
なお、本コマンドによる有効・無効の設定は、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-filterコマンドによる全体設定よりも優先される。本コマンドによる設定が「default」の場合は、全体設定が使用される。

### パラメーター

`enable` | 対象スイッチポートでBPDUフィルター機能を有効にする
`disable` | 対象スイッチポートでBPDUフィルター機能を無効にする
`default` | 全体設定（グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-filterコマンド）にしたがう。初期値

### 使用例

■ システム全体ではBPDUフィルター機能を有効化するが、ポート1.0.8だけは例外的にBPDUフィルター機能を無効にする。

    awplus(config)# spanning-tree portfast bpdu-filter ↓
    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# spanning-tree portfast bpdu-filter disable ↓

■ ポート1.0.8固有のBPDUフィルター設定を削除して、全体設定にしたがって動作するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# no spanning-tree portfast bpdu-filter ↓

### 注意・補足事項

■ BPDUフィルターはエッジポート（spanning-tree edgeport/spanning-tree portfastコマンド）の動作を調整する機能であるため、非エッジポートでは本コマンドの設定は意味を持たない（設定しても特別な動作を行わない）。
■ BPDUガード機能とBPDUフィルター機能は同時に使用できない。
システム全体でBPDUガード機能が有効に設定されている場合、本コマンドを実行してもBPDUフィルター機能は動作しない。
ポートによってBPDUガード機能とBPDUフィルター機能を使い分けたい場合は、これらの機能をシステム全体で有効化するのではなく、ポート単位で必要な機能を有効化すること。
すなわち、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使わずに、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使うこと。
■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN