[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth profile

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth profile NAME`

インターフェースにポート認証プロファイルを適用する。
no形式で実行した場合は、インターフェースからポート認証プロファイルを取り外す。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名

### 使用例

■ ポート「1.0.1」にプロファイル「student」を適用する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# auth profile student ↓

■ ポート「1.0.1」からプロファイル「student」を取り外す。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no auth profile student ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth profile（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN