[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# control-vlan

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# control-vlan <1-4094>`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no control-vlan`

対象チャンネルブランケットの管理VLANを指定する。
no形式で実行した場合は管理VLANを未指定に戻す。
初期設定は未指定。
チャンネルブランケットを使用するには管理VLANの指定が必須。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID

### 使用例

■ APプロファイル「100」のチャンネルブランケット設定において、管理VLANとしてVLAN 100を指定する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 100 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# control-vlan 100 ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

■ チャンネルブランケット用の管理VLANには、無線LANコントローラー・管理下AP間の通信に使用するAP管理用VLANや、VAPで使用するユーザートラフィック用のVLANとは異なるものを指定すること。

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- control-vlan（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN