[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`# show platform`

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform ↓
    Routing ratio                 IPv4 and IPv6
    Route Weighting               balanced
    Load Balancing                src-dst-mac,src-dst-ip
    Control-plane-prioritization  Max 1000 Mbps
    L2MC overlapped group check   off
    port-tx-recovery              off
    fdb-l3-hosts mode             Disabled
    acls to vlanclassifiers       more-vlan-classifiers
    MC address mismatch action    Drop
    Jumboframe support            off
    Vlan-stacking TPID            0x8100

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

### 関連コマンド

platform fdb-l3-hosts（グローバルコンフィグモード）
platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）
platform inter-chip-header 4-word（グローバルコンフィグモード）
platform jumboframe（グローバルコンフィグモード）
platform load-balancing（グローバルコンフィグモード）
platform routingratio（グローバルコンフィグモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN