[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mode

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# mode {click-through|radius|external-page-redirect}`

`(config-wireless-network-cp)# no mode`

キャプティブポータル（Web認証）の種類（動作モード）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はクリックスルー。

### パラメーター

`click-through` | クリックスルー。ブラウザー画面に表示される利用規約への同意のみでネットワーク接続を許可する
`radius` | 外部RADIUS認証。ブラウザー画面から入力したユーザー名、パスワードをRADIUSサーバーに問い合わせ、認証成功となった場合にのみネットワーク接続許可する
`external-page-redirect` | 外部ページリダイレクト。管理者が事前に指定した外部のキャプティブポータル認証ページで認証を行う。

### 注意・補足事項

■ 外部ページリダイレクトは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- mode（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN