[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# restart bgp graceful

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`# restart bgp graceful`

（IPv4/IPv6）BGPのグレースフルリスタートを実行する。

### 注意・補足事項

■ グレースフルリスタートを実行するためには、bgp graceful-restartコマンドでリスタートルーターの機能を有効化しておく必要がある。また、neighbor capability graceful-restartコマンド（BGPモード）、neighbor capability graceful-restartコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）で、ピアにグレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知しておく必要もある。
■ 本コマンドを実行すると、BGPの設定がスタートアップコンフィグから読み直される。本コマンドを実行するときは、あらかじめ設定をスタートアップコンフィグに保存しておくこと。

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN