[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# domain-id

モード: MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# domain-id UUID`

`(config-mrp-ring)# no domain-id`

MRPリングのドメインIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は「オールF（`FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF`） - MRPリングID + 1」。

### パラメーター

`UUID` | MRPドメインID。`xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx` の形式で16進数合計32桁のUUID文字列として指定する。初期値は「オールF - MRPリングID + 1」

### 注意・補足事項

■ ドメインIDには下記の要件があるが、同一リング所属のMRM、MRCに同じリングIDを設定していれば、ドメインIDの初期値は前記要件を満たすため通常明示的に設定する必要はない。

- 同一リング内のMRM、MRCには同じドメインIDが必要
- 複数リング構成ではリングごとに異なるドメインIDが必要

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- domain-id（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）
show mrp ports（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN