[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# system psu unused

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] system psu [member <1-8>] psu <1-2> unused`

指定した電源ユニットに未使用ステータスを設定する。
no形式で実行した場合は未使用ステータスを解除する。
初期状態では未使用ステータスは設定されていない。
複数の電源ユニットを持つ製品では、一部の電源ユニットを意図的に接続していない場合であってもFAULT状態が通知されるが、本コマンドで未使用ステータスを設定することにより、該当電源ユニットのFAULT通知を無効化できる。

### パラメーター

`member <1-8>` | スタックメンバーID（show system psu configコマンドで確認可能）。単体構成時は省略可能。また、VCS構成時に本パラメーターを省略した場合はマスターのメンバーIDを指定したものとみなされる
`psu <1-2>` | PSU ID（show system psu configコマンドで確認可能）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは下記製品では未サポート。

- AT-x530DP-28GHXm
- AT-x530DP-52GHXm
- AT-x530L-10GHXm
- AT-x530L-18GHXm

■ 給電中の電源ユニットに対して本コマンドで未使用ステータスを設定しないこと。
また、未使用ステータス設定済みの電源ユニットを使用する（給電する）場合、給電前に本コマンドをno形式で実行して未使用ステータスを解除すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- system psu unused（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show system psu config（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN