[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 ospf cost

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf cost <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf cost`

対象OSPFv3インターフェースのコストを手動設定する。
コストを手動設定している場合、該当インターフェースでは自動計算は行われない。
no形式で実行した場合は手動設定値を削除し、コストを自動計算するようにする。

### パラメーター

`<1-65535>` | OSPFv3におけるインターフェースの通過コスト（メトリック）

### 使用例

■ vlan25のコストを10に設定する

    awplus(config)# interface vlan25 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 ospf cost 10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 ospf cost（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auto-cost reference-bandwidth（OSPFv3モード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN