[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type atmf guest

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type atmf guest EVENT`

AMFゲストノードトリガーを作成する。
AMFゲストノードトリガー（join）は次のときに起動される。

- AMFネットワークにAMFゲストノードが参加したとき

AMFゲストノードトリガー（leave）は次のときに起動される。

- AMFネットワークからAMFゲストノードが離脱したとき

### パラメーター

`EVENT :=` | `{join|leave}`
| 起動条件
| `join` | AMFネットワークにAMFゲストノードが参加したとき
| `leave` | AMFネットワークからAMFゲストノードが離脱したとき

### 使用例

■ AMFネットワークに新規ゲストノードが参加したときに起動するAMFゲストノードトリガー「16」を作成する。

    SBx81(config)# trigger 16 ↓
    SBx81(config-trigger)# type atmf guest join ↓

### 注意・補足事項

■ 本トリガーはAMFマスターにのみ設定可能。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type atmf guest（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN