[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp graceful-restart restart-time

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp graceful-restart restart-time <1-3600>`

`(config-router)# no bgp graceful-restart restart-time`

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおける推定リスタート所要時間（Restart Time）の値を変更する。また、BGPグレースフルリスタートにおけるリスタートルーター機能を有効化する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
なお、neighbor restart-timeコマンドでピア固有の設定がされている場合は、本コマンドの設定よりもピア固有設定値が優先される。ピア固有の設定がされていない場合は、本コマンドによる全体設定値が使用される。

### パラメーター

`<1-3600>` | グレースフルリスタートの処理を開始してから、BGPセッションを再確立するまでにかかると予想される最大時間（秒）。この値はBGPセッションの確立時にピアに通知されるもので、本製品（リスタートルーター）がリスタートしたとき、グレースフルリスタート対応ピア（レシーブルーター）はこの時間が経過しても本製品とのセッションを再確立できない場合に、（保持していた）リスタート前に本製品から学習した経路情報を削除する。初期値は90

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp update-delay（BGPモード）
clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN