[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# duplex

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# duplex {half|full|auto}`

`(config-if)# no duplex`

対象インターフェースのデュプレックスモードを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`half` | Half Duplex
`full` | Full Duplex
`auto` | オートネゴシエーションで決定（初期値）

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の通信モードを100M Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# speed 100 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ ポートの通信モード（オートネゴシエーション、固定設定）は、対向の機器と同一の組み合わせとなるように設定すること。オートネゴシエーションと固定設定の組み合わせではリンクアップしない場合がある。
■ インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせについては、speedコマンドのページを参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- duplex（インターフェースモード）

### 関連コマンド

polarity（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）
speed（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN