[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# transmit-interval

モード: BFDプロファイルモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-profile)# transmit-interval <10-60000>`

`(config-profile)# no transmit-interval`

BFDコントロールパケットの最小送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は300ミリ秒。

### パラメーター

`<10-60000>` | 最小送信間隔（ミリ秒）。初期値は300

### 使用例

■ BFDプロファイル「abc」においてコントロールパケットの最小送信間隔を500ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd profile abc ↓
    awplus(config-profile)# transmit-interval 500 ↓

### 注意・補足事項

■ VCS構成でBFDを使用する場合、BFDコントロールパケットによる障害検出時間（Detection time）が 6000ミリ秒以上になるように設定する必要がある。Detection timeは、transmit-intervalコマンドとdetect-multiplierコマンドの設定値をかけることで求められる。

    Detection time (ミリ秒) = transmit-interval × detection-multiplier

### コマンドツリー

    bfd profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transmit-interval（BFDプロファイルモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
profile（BFDピアモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
detect-multiplier（BFDプロファイルモード）
receive-interval（BFDプロファイルモード）
echo-mode（BFDプロファイルモード）
echo-interval（BFDプロファイルモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN