[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip msdp mesh-group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`> show ip msdp mesh-group [GROUPNAME] [member A.B.C.D] [detail]`

MSDPメッシュグループの情報を表示する。
MSDPメッシュグループメンバーのIPアドレスを指定した場合は、指定したMSDPメッシュグループメンバーの情報を表示する。

### パラメーター

`GROUPNAME` | MSDPメッシュグループ名。省略時はすべてのMSDPメッシュグループの情報を表示する
`member A.B.C.D` | MSDPメッシュグループメンバーのIPv4アドレス。省略時はすべてのMSDPメッシュグループメンバーの情報を表示する
`detail` | MSDPメッシュグループの情報を詳細に表示する。省略時は簡潔な一覧が表示される

### 使用例

    awplus> show ip msdp mesh-group ↓

    MSDP Mesh Group information:

    -----------------------------------------
    Mesh Group                    : bar
    -----------------------------------------
    Local address                 : 192.168.1.15
    Members                       : 0

    -----------------------------------------
    Mesh Group                    : foo
    -----------------------------------------
    Local address                 : 172.16.48.134
    Members                       : 2

    Peer address                  : 172.16.30.6
    Local address                 : 172.16.48.134
    State                         : Listening

    Peer address                  : 172.16.48.133
    Local address                 : 172.16.48.134
    State                         : Established

表 1：オプション未指定時
Mesh Group | MSDPメッシュグループ名
Local address | MSDPメッシュグループメンバーとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス
Members | MSDPメッシュグループのメンバー数
Peer address | MSDPメッシュグループメンバーのIPv4アドレス
Local address | 該当MSDPメッシュグループメンバーとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス
State | MSDPメッシュグループメンバーの現在の状態。Connecting、Listening、Establishedのいずれか

    awplus> show ip msdp mesh-group foo member 172.16.48.133 detail ↓

    MSDP Mesh Group information:

    -----------------------------------------
    Mesh Group                    : foo
    -----------------------------------------
    Local address                 : 172.16.48.134
    Members                       : 2

    Peer address                  : 172.16.48.133
    Local address                 : 172.16.48.134
    State                         : Established
    Configured default peer       : No
    Mesh-group                    : foo
    Counters:
      Keep Alive receive          : 32
      Keep Alive transmit         : 32
      Keep Alive receive error    : 0
      Source Active receive       : 32
      Source Active transmit      : 0
      Source Active receive error : 0
      Unknown TLV receive         : 0
    Timers (remaining seconds):
      Peer Hold                   : 35
      Keep Alive                  : 20
      Connect Retry               : 0
    SA Filters:
      SG filter out               : -
      SG filter in                : -
      RP filter out               : -
      RP filter in                : -
      Counters:
        Out Permit                : 0
        Out Deny                  : 0
        In Permit                 : 1472
        In Deny                   : 0

表 2：detailオプション指定時
Mesh Group | MSDPメッシュグループ名
Local address | MSDPメッシュグループメンバーとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス
Members | MSDPメッシュグループのメンバー数
Peer address | MSDPメッシュグループメンバーのIPv4アドレス
Local address | 該当MSDPメッシュグループメンバーとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス
State | MSDPメッシュグループメンバーの現在の状態。Connecting、Listening、Establishedのいずれか
Configured default peer | MSDPピアがデフォルトピアかどうか。Yes、Noのいずれか
Mesh-group | MSDPピアがメッシュグループメンバーの場合はメッシュグループ名が表示される。メンバーでない場合は「--」と表示される
Keep Alive receive | MSDPピアが受信したキープアライブメッセージの数
Keep Alive transmit | MSDPピアが送信したキープアライブメッセージの数
Keep Alive receive error | MSDPピアが受信した、エラーを含むキープアライブメッセージの数
Source Active receive | MSDPピアが受信したSA（Source-Active）メッセージの数
Source Active transmit | MSDPピアが送信したSAメッセージの数
Source Active receive error | MSDPピアが受信した、エラーを含むSAメッセージの数
Unknown TLV receive | MSDPピアが受信した、キープアライブメッセージとSAメッセージ以外のメッセージの数
Peer Hold | ピアホールドタイマーが期限切れになるまでの残りの秒数。期限切れになるとMSDPピア接続が切断される
Keep Alive | キープアライブタイマーが期限切れになるまでの残りの秒数。期限切れになるとMSDPピアはキープアライブメッセージを送信する
Connect Retry | 接続再試行タイマーが期限切れになるまでの残りの秒数。期限切れになると、ピアへの接続が再試行される
SG filter out | 送信するSAメッセージに含まれるマルチキャストトラフィックの送信元アドレスとグループアドレスに基づいたフィルタリングで使用される拡張IPアクセスリスト
SG filter in | 受信するSAメッセージに含まれるマルチキャストトラフィックの送信元アドレスとグループアドレスに基づいたフィルタリングで使用される拡張IPアクセスリスト
RP filter out | 送信するSAメッセージに含まれるRPアドレスに基づいたフィルタリングで使用される拡張IPアクセスリスト
RP filter in | 受信するSAメッセージに含まれるRPアドレスに基づいたフィルタリングで使用される拡張IPアクセスリスト
Out permit | 送信が許可されたSAメッセージの数
Out deny | 送信が拒否されたSAメッセージの数
In permit | 受信が許可されたSAメッセージの数
In deny | 受信が拒否されたSAメッセージの数

### 関連コマンド

ip msdp hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer rp-filter（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer sg-filter（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN