[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim spt-threshold

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] spt-threshold [group-list {LISTNUM|LISTNAME}]`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのラストホップルーターとして動作しているとき（インターフェース配下に該当グループの受信者が存在しているとき）、配送経路を共有ツリー（RPT）から最短ツリー（SPT）に移行する動作を行うよう設定する。
no形式で実行した場合はSPTへの移行を行わないよう設定する。
初期設定ではSPTへの移行を行う。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`group-list {LISTNUM|LISTNAME}` | 標準IPアクセスリスト。SPTへの移行対象とするマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと。省略時はすべてのグループが対象となる
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN