[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# enable`

対象バーチャルルーターの動作を有効にする。
router vrrpコマンド、router ipv6 vrrpコマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
本コマンドでバーチャルルーターの動作を有効にするためには、少なくともバーチャルIPアドレスの指定（virtual-ipコマンド、virtual-ipv6コマンド）が必要。この設定が行われていない状態で本コマンドを実行しても、バーチャルルーターの動作は有効にならない。

### 使用例

■ vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）の動作を有効にする。少なくともバーチャルIPアドレスの指定がされていないと動作を有効化できないことに注意。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# enable ↓
    % Virtual Router configuration incomplete (not enabled)
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓
    awplus(config-router)# enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）
virtual-ip（VRRPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN