[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp snooping binding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping binding`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のすべてのスタティック/ダイナミックエントリーを表示する。

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping binding  ↓
    DHCP Snooping Bindings:

    Client           MAC             Server                        Expires
    IP Address       Address         IP Address       VLAN  Port   (sec)      Type
    -------------------------------------------------------------------------------
    10.2.3.4         aaaa.bbbb.cccc  --               7     1.0.10  Infinite   Stat
    10.2.3.6         any             --               4077  1.0.10  Infinite   Stat
    10.3.4.5         any             --               1     sa1     Infinite   Stat
    192.168.100.101  0000.0000.0001  192.168.100.1    1     1.0.10  4076       Dyna
    192.168.101.108  0000.0000.0108  192.168.101.1    1     1.0.10  4084       Dyna
    192.168.101.109  0000.0000.0109  192.168.101.1    1     1.0.10  4085       Dyna
    192.168.100.101  --              --               1     1.0.2   2147483325 Dyna
    192.168.102.109  00b0.0000.0009  192.168.102.11   1     1.0.2   21         Dyna
    192.168.103.101  00b0.0000.0101  192.168.103.11   1     1.0.2   214        Dyna

    Total number of bindings in database: 9

表 1
Client IP Address | DHCPクライアントのIPアドレス
MAC Address | DHCPクライアントのMACアドレス
Server IP Address | DHCPサーバーのIPアドレス
VLAN | エントリーの対象VLAN
Port | クライアントの接続ポート
Expires (sec) | リース期限が切れるまでの時間（秒）
Type | エントリーの種類。Dyna（ダイナミックエントリー）またはStat（スタティックエントリー）
Total number of bindings in database | 合計エントリー数

### 関連コマンド

ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）
show ip source binding（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN