[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# echo-mode

モード: BFDピアモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-peer)# [no] echo-mode`

対象BFDピアとの間でエコーパケットの送受信を有効化する。
no形式で実行した場合はエコーパケットの送受信を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ BFDピア192.0.2.6との間でエコーパケットを使用する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6 ↓
    awplus(config-peer)# echo-mode ↓

### 注意・補足事項

■ エコーパケットは、マルチホップ（multihop）ピアとの間では使用できない。
■ エコーパケットは、IPv6アドレスで指定したBFDピアとの間では使用できない。

### コマンドツリー

    bfd peer (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- echo-mode（BFDピアモード）

### 関連コマンド

echo-interval（BFDピアモード）
service bfd（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）
transmit-interval（BFDピアモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN