[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# nvo vxlan

モード: グローバルコンフィグモード --> VXLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`(config)# [no] nvo vxlan`

VXLANの設定を行うためにVXLANモードに移行する。
no形式で実行するとVXLANモードを終了する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- nvo vxlan（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- flood-list（VXLANモード）
             +- map-access vlan vni（VXLANモード）
             +- remote-vtep（VXLANモード）
             +- source-interface（VXLANモード）

### 関連コマンド

flood-list（VXLANモード）
map-access vlan vni（VXLANモード）
platform inter-chip-header 4-word（グローバルコンフィグモード）
remote-vtep（VXLANモード）
source-interface（VXLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN