[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow native vlan

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# openflow native vlan <1-4090>`

`(config)# no openflow native vlan`

OpenFlowの内部制御用VLANに設定するVLAN IDを設定する。
no形式で実行した場合は、OpenFlowの内部制御用VLANをvlan1（デフォルトVLAN）に戻す。
内部制御用VLANは、通常ポートからフラッディングされるパケットがOpenFlowポートへ転送されないようにするためのもので、他の機能で使用されていないVLANを設定する必要がある。
また、本設定の前には、必ずvlan databaseコマンドを用いて、指定するVLANを事前に作成する必要がある。

### パラメーター

`<1-4090>` | OpenFlowの内部制御用VLANのVLAN ID。初期設定は1

### 使用例

■ OpenFlow内部制御用VLANをvlan100にする。

    awplus(config)# openflow native vlan 100 ↓

■ OpenFlow内部制御用VLANをvlan1（デフォルトVLAN）に戻す。

    awplus(config)# no openflow native vlan ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow native vlan（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show openflow config（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN