[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# transport

モード: フローエクスポーターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-exporter)# transport {tcp|udp} [port <1-65535>]`

`(config-flow-exporter)# no transport`

IPFIXエクスポーターに接続先のトランスポートプロトコル、ポート（IPFIXコレクターのリスニングポート）を指定したい場合に使用する。
初期状態ではTCPポート4739番が設定されている。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`tcp|udp` | トランスポートプロトコル。初期状態はtcp
`port <1-65535>` | 接続先ポート番号。初期状態は4739

### 使用例

    awplus(config-flow-exporter)# transport udp port 2000 ↓
    awplus(config-flow-exporter)# no transport ↓

### コマンドツリー

    flow exporter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transport（フローエクスポーターモード）

### 関連コマンド

destination（フローエクスポーターモード）
flow exporter（グローバルコンフィグモード）
show flow exporter（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN