[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# flow monitor-map

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-if)# flow monitor-map NAME`

`(config-if)# no flow monitor-map`

対象インターフェースでフローのモニタリングを有効にする
no形式で実行した場合は、対象インターフェースでフローのモニタリングを無効にする。

### パラメーター

`NAME` | モニター名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを使用するには、flow monitorコマンドで、フローレコードとIPFIXエクスポーターが登録されている必要がある。
■ 一つの物理インターフェースで有効にできるモニター名は一つ。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- flow monitor-map（インターフェースモード）

### 関連コマンド

flow monitor（グローバルコンフィグモード）
show flow monitor（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN