[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list hardware(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> ハードウェアアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list hardware LISTNAME`

ハードウェアアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するためのハードウェアアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したハードウェアアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ハードウェアアクセスリストは、スイッチチップ（ASIC）でパケットのフィルタリングやトラフィック分類を行うためのアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、ハードウェアアクセスリストモードのaccess-list hardware(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`LISTNAME` | ハードウェアアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ハードウェアアクセスリストacl1を作成する。

    awplus(config)# access-list hardware acl1 ↓
    awplus(config-ip-hw-acl)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
             +- commit（ハードウェアアクセスリストモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN