[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip gratuitous-arp-link

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# ip gratuitous-arp-link <0-300>`

`(config)# no ip gratuitous-arp-link`

Gratuitous ARPパケットの最小送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は最小送信間隔を初期値に戻す。
Gratuitous ARPパケットは、IPアドレス設定済みのVLANに所属するスイッチポートが転送可能な状態になると送信されるが、スイッチポートがアップ・ダウンの状態遷移を繰り返すような場合、不必要に多くのGratuitous ARPパケットが送信される可能性がある。本コマンドで最小送信間隔を長めに設定しておけば、そのようなケースでも送信されるGratuitous ARPパケットの数を抑制できる。

### パラメーター

`<0-300>` | Gratuitous ARPパケットの最小送信間隔（秒）。0はGratuitous ARPパケットを送信しない、の意味。初期値は8

### 使用例

■ スイッチポートからのGratuitous ARPパケットの最小送信間隔を10秒に設定する。これにより、一度Gratuitous ARPパケットを送信した後、10秒以内に再度送信の機会が来た場合はGratuitous ARPパケットを送信しなくなる。

    awplus(config)# ip gratuitous-arp-link 10 ↓

■ Gratuitous ARPパケットを送信しないよう設定する。

    awplus(config)# ip gratuitous-arp-link 0 ↓

■ Gratuitous ARPパケットの最小送信間隔を初期値に戻す。

    awplus(config)# no ip gratuitous-arp-link ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip gratuitous-arp-link（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN