[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless wds

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

`> show wireless wds [<1-65535>|all] [brief]`

WDS接続設定の内容を表示する。
通常表示（briefなし）では、設定に不備がある場合、WDS接続設定番号の横に (Invalid) と表示される。
また、通常表示、簡潔表示とも、必須項目が未設定の場合は該当欄に (Required) と表示される。

### パラメーター

`<1-65535>` | WDS接続設定番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したWDS接続設定だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのWDS接続設定を表示する（省略時動作）
`brief` | WDS接続設定の情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless wds ↓
    WDS ID 1:
     Status ........................ Enable
     Peer 1st AP ................... 1
           Radio .-................. 2
          2nd AP ................... 2
           Radio -.................. 2
     SSID .......................... -
     Security ...................... 101

    WDS ID 2:
     Status ........................ Enable
     Peer 1st AP ................... 5
           Radio .-................. 1
          2nd AP ................... 0000.5e00.530a
           Radio -.................. 1
     SSID .......................... -
     Security ...................... 102

    awplus> show wireless wds brief ↓
    ID    Status  Peer 1st AP    R Peer 2nd AP    R Security
    ----- ------- -------------- - -------------- - --------
        1 Enable  1              2 2              2 101
        2 Enable  5              1 0000.5e00.530a 1 102

### 関連コマンド

enable（WDS設定モード）
peer（WDS設定モード）
security（WDS設定モード）
wds（無線LANコントローラーモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN