[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# findme

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# findme [interface IFRANGE] [timeout <5-3600>] [member <1-8>]`

`# no findme`

機器のポートLEDを点滅させる。
no形式で実行した場合は、ポートLEDを通常動作に戻す。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。特定のポートLEDだけを点滅させたいときに指定する。省略時はすべてのポートLEDが点滅する
`timeout <5-3600>` | ポートLEDを点滅させる時間（秒）。この時間が経過すると、ポートLEDは通常動作に戻る。省略時は60
`member <1-8>` | スタックメンバーID。VCS構成で本パラメーターを指定したときは、該当するスタックメンバーのLEDだけを点滅させる。VCS構成で本パラメーターを指定しないときは、全スタックメンバーのLEDを点滅させる

### 使用例

■ すべてのポートLEDを60秒間点滅させる。

    awplus# findme ↓

■ すべてのポートLEDを120秒間点滅させる。

    awplus# findme timeout 120 ↓

■ ポート1.0.2～1.0.12のポートLEDだけを60秒間点滅させる。

    awplus# findme interface port1.0.2-port1.0.12 ↓

■ ポートLEDを通常動作に戻す。

    awplus# no findme ↓

### 注意・補足事項

■ CPU高負荷時には、LEDの点滅間隔が不規則になる可能性がある。

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN