[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp graceful-restart graceful-reset

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp graceful-restart graceful-reset`

（IPv4/IPv6）設定変更によりBGPピアがリスタートしたときのBGPグレースフルリスタートの発生を有効化する。
no形式で実行した場合は本機能を無効化する。初期設定は無効。
bgp graceful-restartコマンドでBGPグレースフルリスタート機能を有効化しておく必要がある。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp graceful-restart graceful-reset（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN