[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show remote-mirror

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show remote-mirror`

リモートミラーリングの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show remote-mirror ↓
    Remote mirror destination:
      Port:          port1.0.3
      VLAN:          259
      User priority: 0
    Monitored ports:
      port1.0.1   direction: both
    Remote mirror egress ports:
      port1.0.2   VLAN 259
    Remote mirror VLANs:
      VLAN 259

表 1
Remote mirror destination | ローカルミラーポートの情報
Port | ローカルミラーポートのインターフェース名
VLAN | ローカルミラーポートが所属するリモートミラーリングVLANのID
User priority | ローカルミラーポートから送出するパケットに付加するCoS値（VLANタグ内の優先度）
Monitored ports | ソースポートの情報
direction | ソースポートからミラーリングするトラフィックの向き
Remote mirror egress ports | リモートミラーポートの情報
Remote mirror VLANs | リモートミラーリングVLAN ID

### 関連コマンド

switchport remote-mirror-egress（インターフェースモード）
remote-mirror interface（インターフェースモード）
vlan mode remote-mirror-vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN